╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║   SC CONTROLLER — БЕТА v1.3.0                                       ║
║   Новое: АНАЛОГОВЫЙ СЛАЙДЕР ТЯГИ (РУД) через виртуальный геймпад    ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Это БЕТА. Отдельная от стабильной 1.2.1 — ставится рядом, апдейт всем
не прилетает. Главная фишка: на планшете появляется СЛАЙДЕР ТЯГИ, которым
большим пальцем плавно выставляешь скорость корабля в Star Citizen.
Клавиатура для тяги больше не нужна.

Всё остальное (кнопки, макросы, мышь) работает как в стабильной версии.


────────────────────────────────────────────────────────────────────
ЧТО НУЖНО ДЛЯ АНАЛОГОВОЙ ТЯГИ
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Слайдер тяги работает через ВИРТУАЛЬНЫЙ XBOX-ГЕЙМПАД. Чтобы он появился
в системе, нужен бесплатный драйвер ViGEmBus (WHQL-подпись Microsoft,
безопасный, ставится за 30 секунд).

⚠️ Без ViGEmBus кнопки и макросы РАБОТАЮТ, не работает только слайдер тяги.


────────────────────────────────────────────────────────────────────
УСТАНОВКА — 4 ШАГА
────────────────────────────────────────────────────────────────────

ШАГ 1. ПК-сервер
  • Распакуй папку куда угодно (например C:\SC-Controller\).
  • Запусти SCController_Server.exe. В трее появится иконка.
  • Узнай IP компьютера: в окне сервера или команда ipconfig (IPv4).

ШАГ 2. Драйвер ViGEmBus (для тяги)
  • Скачай установщик с официальной страницы:
        https://github.com/nefarius/ViGEmBus/releases/latest
    (файл ViGEmBus_x64_*.exe)
  • Запусти, Next → Install → Finish. Перезагрузка обычно НЕ нужна.
  • Перезапусти SCController_Server.exe. В логе сервера должно появиться:
        🎮 Аналоговый вывод: подключён (виртуальный Xbox-геймпад)

ШАГ 3. Планшет
  • Скинь SC-Controller.apk на планшет, установи (разреши «неизвестные
    источники»), запусти. Введи IP компьютера, порт 3000 — Подключить.
  • Открой страницу «Полёт» — слева увидишь слайдер «Тяга».

ШАГ 4. Привязка тяги в Star Citizen  ← САМОЕ ВАЖНОЕ
  • Настройки → Привязка клавиш → категория «Полёт — Передвижение».
  • Найди строку «Тяга вверх/вниз (Абс.)»  (англ. Throttle Up/Down (Abs)).
  • Кликни по полю привязки (для геймпада/джойстика) → НА ПЛАНШЕТЕ
    проведи слайдер тяги ВВЕРХ → игра поймает ось.
  • Сохрани. Готово — слайдер управляет скоростью корабля.

    Подсказка: слайдер двунаправленный. Верх = вперёд, центр = стоп,
    низ = реверс (задний ход). Двойной тап по слайдеру = мгновенно в центр.


────────────────────────────────────────────────────────────────────
СТРАНИЦА «ПОЛЁТ» — ЧТО НА НЕЙ
────────────────────────────────────────────────────────────────────
  • Слайдер ТЯГИ (аналог) — слева, под большой палец.
  • Кнопки на типовых биндах SC: Двигатели MAX (F6), Щиты MAX (F7),
    Шасси (N), Ловушки (H), Помехи (J), Ракеты (R), Скан-режим (V),
    Скан-пульс (Tab), Захват цели (T), Фары (L), Своб. обзор (Z), mobiGlas.
  • Если твои бинды отличаются — поменяй кнопку в редакторе
    (браузер на ПК: http://localhost:3000).


────────────────────────────────────────────────────────────────────
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
────────────────────────────────────────────────────────────────────
• Слайдер двигается на планшете, но в игре тяга не меняется?
    → Не привязал ось в SC (Шаг 4) ИЛИ не стоит ViGEmBus (Шаг 2).
      Проверь лог сервера на строку про «виртуальный Xbox-геймпад».

• В логе «ViGEmBus недоступен»?
    → Драйвер не установлен/не активен. Поставь по Шагу 2, перезапусти сервер.

• Тяга едет не в ту сторону?
    → При привязке в SC двигай слайдер именно ВВЕРХ. Либо в SC у оси
      есть галка «инвертировать» — включи.

• Хочу вернуться на стабильную?
    → Просто поставь стабильный APK обратно. Конфиги/страницы не теряются.


────────────────────────────────────────────────────────────────────
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Это бета — расскажи, что работает и что нет (особенно про тягу и
удобство страницы «Полёт»). Telegram: @scportalru

Спасибо, что тестируешь! 🚀
